|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ AQUAPHOR | | | | | | | | | |
| ΠΡΟΙΟΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | | | | | ΚΩΔ. | | ΤΙΜΗ | | |
|  | Αντίστροφη όσμωση **RO CRYSTAL 50gpd 4st**. 4στ. επεξεργασίας:2 προφιλτρα Cf- block(5mc.-2mc) μεμβράνη Ultra Tec, ποστφιλτρο Cf- block. 189 L/24h  Κομπλέ δοχείο διαστολής 12 λίτρα, Βρυσακι Νο1,John Guest εξαρτήματα, έγχρωμες σωληνώσεις  Αντίστροφη όσμωση **RO CRYSTAL 100gpd 4st.** 4 στ. επεξεργασίας:2 προφιλτρα Cf-block (5mc.-2mc.) Μεμβράνη Ultra Tec -USA 100gpd 0,0001mc. ποστφιλτρο Cf- block.380 L/24h.  Αντιστροφή όσμωση **RO CRYSTAL 100 4st PN.** Είναι όπως η RO CRYSTAL 4st, διαθέτει επιπλέον αντλία υψηλής πίεσης. | | | | | Ε007    Ε008  Ε009 | |  | | |
| C:\Users\Δημητρης\Pictures\Morion.jpg | Αντίστροφη όσμωση 4 σταδίων **MORION** 1.Προφιλτρo PP(5mc.) 2.carbon block με ασήμι(5mc.) 3.Μεμβράνη Ultra-Tec USA 0,0001mc.  4.Ποστφιλτρο carbon block με ασήμι (0,8mc.)  Κομπλέ με κεραμικό Βρυσάκι J.G. εξαρτήματα και έγχρωμες σωληνώσεις.  Λειτουργεί με μόλις 0,2 bar πίεση στον αγωγό!  Πρωτοποριακή κατασκευή της δεξαμενής συλλογής του νερού.  Χρειάζεται τρεις φορές λιγότερο χώρο στην κουζίνα.  Λιγότερη απόρριψη -εξοικονόμηση μέχρι 9 τόνους νερού το χρόνο!  Έως 50% αυξημένη ταχύτητα φιλτραρίσματος. | | | | | Ε001 | |  | | |
| (κατόπιν παραγγελίας) | Oοικιακό & επαγγελματικό σύστημα αντίστροφης όσμωσης **OSMO W8340**. Δυνατότητα 1600 λίτρα/24h. Νέας τεχνολογίας μεμβράνη TFC 4x100gpd 10’’ χαμηλής πίεσης –δεν απαιτούνται αντλίες. Κατανάλωση 30wt. Διαστάσεις 810 / 600 / 260. Θερμ. + 4 + 40οC.  **OSMO-W8330**. Δυνατότητα παραγωγής 1200 λίτρα/24h. Mμεμβράνη TFC 10’’ 3x100gpd χαμηλής πιέσεις –δεν απαιτούνται ακριβά πιέστηκα μηχανήματα. 99% αποσκλήρυνση. Κατανάλωση-30wt. Σύνδεση -1/2’’. Διαστάσεις- 810 / 600 / 260. Πλήρης αυτόματη λειτουργία. Πλήρης σετ εγκατάστασης Προαιρετικά. και τα δυο συστήματα δοχείο διαστολής. | | | | | Ε021  Ε018 | |  | | |
| ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ AQUAPHOR | | | | | | | | | |
| ΠΡΟΙΟΝ | | | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | | | ΚΩΔ. | | ΤΙΜΗ | |
| **WD58B -VDF**  **C:\Users\Δημητρης\Pictures\disp 58 vfd.jpg** | | | Θερμοψυκτης νερού για σύνδεση με το δίκτυο. Κομπλέ με τριπλή συσκευή CRYSTAL-Μ τεχνολογίας Cf-block (5mc) (2mc )(0,8mc).  Όλα τα φυσίγγια περιέχουν ασήμι σε μορφή ιόντων. Αφαιρει: χλώριο 100%,οσμη, ασχ. γεύση 100%, φυτοφάρμακα 99%, φαινόλη 99,5%, ιούς βακτηρίδια 99,9%, βαρέα μέταλλα 99,5% με εναλλαγή ιόντων. Διάρκεια φίλτρων 8.000 λίτρα, ροή 2,5 λ/λεπτό.  Δυνατότητα 200 ποτήρια ζεστό-κρύο/ώρα. Διαθέτει Leac Stop-αυτόματο σύστημα κατά της διαρροής. LSD οθόνη με όλες της ένδειξης: ώρα, θερμοκρασία ζεστού-κρύου νερού +δυνατότητα ρύθμισης. Λυχνία: κρύο, ζεστό, υπερθέρμανση, ρύθμιση θερμοκρασίας οC-οF. Ηχητικό σήμα λειτουργίας. | | | G011 | |  | |
| **WD58-H** | | | WD58-H Eιναι παρόμοιος με το πάνω μοντέλο -δεν έχει LSD οθόνη. Προαιρετικά και για δυο μοντέλα –φύσιγγας Κ1-04 (ρητίνης) για αφαίρεση αλάτων, φύσιγγας Κ1-07Β (0,8-0,1) Hollow fiber,ΡΟ συστήματα, ηλεκτρονικός δείκτης αλλαγής φυσίγγων.  (Διατίθεται και χωρίς φίλτρα) | | | G010 | |  | |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | | | | | | | | | |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | | | | WD58B-H | WD58B-VDF | | | | |
| Παροχή ρεύματος Θερμαντήρας Συμπιεστής -κομπρεσέρ Δοχείο κρύου νερού Δοχείο ζεστού νερού θερμοκρασία κρύου νερού - - - - - - - ζεστού νερού Διαστάσεις Βάρος | | | | 220 v - 50 ΗΖ 500wt 100wt 3λιτρα 2λιτρα + 5 + 10ο C + 91 + 97ο C  320x350x1000 17κιλα | 220v -50 ΗΖ 550wt 81wt 3λιτρα 2λιτρα + 5 + 10ο C + 60 + 95οC & βράσιμο 320x350x1000 17κιλα | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑQUAPHOR | | | | | | | | | |
| ΠΡΟΙΟΝ | | | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | | ΚΩΔ. | | | ΤΙΜΗ | |
|  | | | Αποσκληρυντες **WATERBOSS-700** είναι τα ποιο εξελιγμένα αυτόματα συστήματα απόσίδηροσης και αποσκλήρυνσης του νερού. Βαλβίδα αθόρυβης λειτουργίας, βαλβίδα αποτροπής διαρροής, αντιοξειδωτικό σύστημα αποτροπής πρόσβασης φυσαλίδων αέρα μέσω αλατιού. Ενσωματωμένο αυτοκαθαρηζομενο προφίλτρο 20mc. Κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μηχανισμός κατανομής ροής, που αποτρέπει νεκρές ζώνες. Παροχή -1,5-2,3m3/h.  Η διαδικασία αναγέννησης διαρκεί 18 λεπτά και  χρησιμοποιεί 1,4κιλα αλάτι για 57 λίτρα νερού.  Ρητίνη 0,2mm. Supersaver-19,8λιτρα.  Δοχείο για αλάτι 55κιλα.  Maximum compensated hardness(grains)-70  **WATERBOSS –900**.Είναι όπως το πάνω μοντέλο. Παροχή: min -1,5m3 , max-2,3m3/h. Δοχείο ρητίνης 28,3λίτρα. Δοχείο για αλάτι 73κιλά. Maximum compensated hardness(grains)-90  WaterBoss International. Made in USA. | | G014  G015 | | |  | |
|  | | | Αποσκληρυντες **WATERMAX.** Όλες η επιτεύξεις της σύγχρονης τεχνολογίας είναι εφαρμοσμένες σ’αυτήν την συσκευή. Δυνατότητα: αποσκληρύνσης, αποσηδηροσης, απόχλωρίωσης, απονιτροσης. Ενσωματωμένο αυτόκαθαρηζομενο προφιλτρο ρυπών και ιζημάτων, με ηλεκτρονικό ελεγκτή. Πρόσθετη αντιβακτηριδιακή προστασία. Πλήρης αυτόματη λειτουργία και έλεγχος λειτουργίας. Δοχείο για 55 λίτρα ρητίνης, συν δοχείο 15 λίτρων, συν δεύτερη μονάδα - δοχείο για μεγαλύτερη απόδοση. Αντιβακτηριδιακή ρητίνη 0,2mm Supersaver. Δυο μονάδες στην τιμή της μιας. WaterBoss International. Made inUSA. | | G016 | | |  | |
| ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ AQUAPHOR | | | | | | | | | |
| ΠΡΟΙΟΝ | | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | | | ΚΩΔ. | | | ΤΙΜΗ | |
|  | | Φίλτρο νερού **Aquaboss Blue**.  Τοποθετείται στην κεντρική παροχή η κάτω από τον πάγκο. Δέχεται διάφορα φίλτρα ενεργού άνθρακα, πολυπροπυλενίου, κ’άλλα φυσίγγια 10" ιντσών.  Κομπλέ: κλειδί, βάση στηρίγματος, σετ πλαστικά ρακορ 1/2 &3/4,ανταλ/κο πρώτης χρήσης ΡΡ20mc.  Φίλτρο νερού **Aquaboss Clear** (διαφανές) με ανθεκτική γυάλα (δεν σπάει – λυγίζει) | | | D028    C303 | | |  | |
|  | | Φίλτρο νερού κεντρικής παροχής για ζεστό νερό. **Aquaboss 1-02**. Μαύρο χρώμα. Δέχεται φυσίγγια πολυπροπυλενίου 10". Πίεση αντοχής μέχρι 100atm.Θερμ.+120ο  Κομπλέ: κλειδί, βάση στηρίγματος, σετ πλαστικά ρακορ 1/2, έγχρωμο κουτή συσκευασίας. | | | D202 | | |  | |
|  | | Φίλτρο νερού **BIG BLUE 20"** με διατομή 1" Κομπλέ: κλειδί, βάση στηρίγματος,  2 νιπελ αρσεν./αρσεν.1"x1" & βίδες.  Φίλτρο νερού **BIG BLUE 10"** με διατομή 1" Κομπλέ: κλειδί, βάση στηρίγματος,  2 νιπελ αρσεν./αρσεν.1"x1" & βίδες. | | | G005  G006 | | |  | |
|  | Ηλεκτρονικός δείκτης αλλαγής φυσίγγων και με ένδειξη: 1.Ταχυτητα ροής φιλτραρισμένου νερού. 2.Ποσα λίτρα απέμειναν / αλλαγή 3.Ποσες μέρες απέμειναν / αλλαγή | | | | G002 | |  | | |
|  | Leac stop. Σύστημα κατά της διαρροής. Τοποθετείται στο πάτο της ντουλάπας του νεροχύτη και συνδέεται στην παροχή νερού πριν το φίλτρο. Σε περίπτωση διαρροής- κλείνει η αυτόματη βαλβίδα, διακόπτοντας την παροχή νερού.  Για σωληνάκι ¼ J.G. | | | | G022 | |  | | |
| ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ AQUAPHOR | | | | | | | | |
| ΠΡΟΙΟΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | | | ΚΩΔ. | | ΤΙΜΗ | | |
|  | Βρυσακι κεραμικό χρωμέ χωρίς μόλυβδο, για συσκευές κάτω του πάγκου, κομπλέ. No 1 | | | G004 | |  | | |
|  | Βρυσακι κεραμικό χωρίς μόλυβδο, για συσκευές κάτω του πάγκου, κομπλέ. No 3 | | | G019 | |  | | |
|  | Ανταπτορας σφαιρικός για συσκευές άνω του πάγκου. Για σωληνάκι 1/8. | | | G018 | |  | | |
|  | Αντλία υψηλής πίεσης για συστήματα αντίστροφης όσμωσης. Σετ με βαλβίδες & μετασχηματιστή. | | | G012 | |  | | |
|  | Γωνία ¼ x ¼ John Guest  Ταφ ¼ x ¼ John Guest κουμπωτό  Σωληνάκι ¼ John Guest ( μπλε )1m  Ρακορ πλαστικό ½ x ½  Κλέφτης πλαστικός John Guest | | |  | |  | | |
| C:\Users\Δημητρης\Pictures\GetAttachment.aspx.jpg | Κλέφτης ορειχάλκινος ½ με ενσωματωμένο διακόπτη για σωληνάκι ¼ | | |  | |  | | |